ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА  
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации  
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование поля формы | | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | | «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай» |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | | «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай» |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | | Администрация муниципального образования «Турочакский район», (Администрация МО «Турочакский район»).  Вр.и.о. главы – Харавлев В.П.  Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства», (МАУ МКК «ЦПП»).  И.о. директора – Ганова Е.И. |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | | *Адрес юридический*: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77  *Адрес фактический*: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77 |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | | Общество с ограниченной Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайскпроект», (ООО «Горно-Алтайскпроект»).  Закрытое акционерное общество «Бурводопроводстрой», (ЗАО «Бурводопроводстрой») |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | | Республика Алтай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | | Республика Алтай, Турочакский район, с. Иогач |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | | № 04 - 1 -1 - 3 - 003800 - 2018 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | | «31» октября 2018г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | | + |
| 12. | Сметная стоимость строительства | | 75141,89 тыс. руб. | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | | Нет превышения |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/9002) | | обеспечение водоснабжением населенного пункта |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |  |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | Скважины – 2 шт., производительностью 8м3/ч |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь, |  |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) |  |
| 15.5 | Площадь жилая, (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки, |  |
| 15.7 | Объем строительный, |  |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) |  |
| 15.9 | Протяженность, м | 13,117 км  Длина трубопровода- 14,259 км |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Водопроводные башни, емкостью 50 м3, высотой 18 м – 2шт.  Пожарный гидрант- 85 шт.  Колодец водопроводный прямоугольный из бетона в сухих грунтах 3000х2000 – 5шт.  Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов в сухих грунтах Ø2000- 40 шт.  Ø1500-191 шт. |
| 16. | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 1, 1В |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | IV |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 8 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | имеются |