|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заключения | Номер заключения | Название объекта  | Результат заключения | Лицо, утвердившее заключение |
| «10» мая 2017 г. | 04 - 1 – 1 – 3 - 0009 - 17 | «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» | Положительное | Камышников С.В. |

Таблица к сводному заключению экспертизы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристики объекта строительства | Показатель | Примечания (при наличии) |
| 1 | Климатический район и подрайон | I климатический район, IВ климатический подрайон |  |
| 2 | Ветровой район | III (0,38 кПа) |  |
| 3 | Снеговой район | III 150 кг/м2. |  |
| 4 | Интенсивность сейсмических воздействий, баллы | 8 |  |
| 5 | Категория сложности инженерно-геологических условий (I, II, III) | I |  |
| 6 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов | - |  |
| 7 | Мощность объекта  | Мощность школы 202 учащихся, интерната 32 мест |  |
| 8 | Категория, класс |  |  |
| 9 | Общая площадь, (м2) | 4134,78 |  |
| 10 | Площадь полезная, (м2) | 3665,75 |  |
| 11 | Площадь жилая, (м2) |  |  |
| 12 | Площадь застройки, (м2) | 2570,73 |  |
| 13 | Объем строительный, (м3) | 21061,30 |  |
| 14 | Количество этажей, (в единицах) | 1/2 | Количество этажей блоков 1, 2 - 2 этажа, блока 3 в осях"Л-Ф" - 1 этаж, в осях "Г-К" - 2 этажа, блока 4 в осях "Д-Р", "8-11" - 1 этаж, в осях "Д-Н", "8-11" - 2 этажа, блока 5 - 1 этаж. |
| 15 | Протяженность, (м) |  |  |
| 16 | Класс энергоэффективности объекта |  |  |