ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование поля формы | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | «Строительство детского сада на 60 мест по ул.Абая, 24 А в с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай» (Корректировка)» |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | «Строительство детского сада на 60 мест по ул.Абая, 24 А в с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай» (Корректировка)» |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОШ-АГАЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.И.ЧАПТЫНОВА" |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | Республика Алтай, КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН, СЕЛО КОШ-АГАЧ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 52 |
| 5. | Наименование изыскательской организации, подготовившей инженерные изыскания | - |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Республика А**л**тай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Республика Алтай, район Кош-Агачский, с.Кош-Агач, ул.Абая, 24А. |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 04-1-1-2-081083-2021 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 22.12.2021 г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | Подтверждена |
| 12. | Сметная стоимость строительства | 134256,22 | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о не превышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | 26.1.2.2 |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: |  |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | Мощность котельной - 2/250 котел/квт |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь,  | Общая площадь здания детского сада - 1161,20 м2; Общая площадь здания котельной -105,54 м2; Общая площадь здания склада угля - 34,50 м2 |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) | Полезная площадь здания детского сада - 1043,50 м2 |
| 15.5 | Площадь жилая,  (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки,  | Площадь застройки здания детского сада - 1369,00 м2 |
| 15.7 | Объем строительный,  | Строительный объем здания детского сада - 4659,30 м3; Строительный объем здания котельной - 495,57 м3; Строительный объем здания склада угля - 141,32 м3; |
| 15.8 | Количество этажей | Количество этажей здания детского сада – 1; Количество этажей здания склада угля-1 |
| 15.9 | Протяженность, м |  |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Расчётная площадь здания детского сада - 837,00 м2;Расчетное количество детей – 60 мест;Расчетная вместимость склада угля -10,6 т. |
| 16. | Код климатического района, подрайона(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | I, IВ |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 9 |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) |  |