ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА  
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации  
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование поля формы | | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | | «Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору» (корректировка) |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | | «Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору» (корректировка) |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | | Администрация муниципального образования «Майминский район», Администрация  МО «Майминский район».  Глава – Птицын Р.В. |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | | *Адрес юридический:* 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22;  *Адрес фактический*: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22. |
| 5. | Наименование изыскательской организации, подготовившей инженерные изыскания | | ООО «Геостройизыскания» |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | | Республика Алтай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | | 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | | 04-1-1-3-047953-2021 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | | «25» августа 2021 г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | | Подтверждена |
| 12. | Сметная стоимость строительства | | **75934,82** **тыс.руб.** | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о не превышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | | + |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | | - обеспечение водоснабжением населенного пункта |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |  |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь, |  |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) |  |
| 15.5 | Площадь жилая,  (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки, |  |
| 15.7 | Объем строительный, |  |
| 15.8 | Количество этажей |  |
| 15.9 | Протяженность, м | 3 843,20 |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Трубы L-5м - ПЭ 100 SDR 11 Ø560х50.8-10шт.  Трубы L-2,5м - ПЭ 100 SDR 11 Ø630х57.2-2шт  Трубы L-4,0м - ПЭ 100 SDR 11 Ø630х57.2-2шт  Трубы L-5,0м - ПЭ 100 SDR 11 Ø630х57.2-1шт  Трубы L-12,0м - ПЭ 100 SDR 11 Ø630х57.2-1шт  Трубы L-24,0м - ПЭ 100 SDR 11 Ø630х57.2-1шт  Общая длина трассы водопровода -5245,0м  Общая длина трассы водопровода по корректируемому участку- 2429,2м  Количество колодцев, устанавливаемых по трассе-64шт  Пожарные гидранты-23шт |
| 16. | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | I, IВ |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | IV |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 8 |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | |  |