ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА  
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации  
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование поля формы | | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | | Республиканский классический лицей на 850 учащихся с интернатом на 200 мест г. Горно-Алтайск |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | | Республиканский классический лицей на 850 учащихся с интернатом на 200 мест г. Горно-Алтайск |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ" |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | | Республика Алтай, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ. ЧОРОС-ГУРКИНА Г.И., Д. 27 |
| 5. | Наименование изыскательской организации, подготовившей инженерные изыскания | | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙДОРПРОЕКТ" |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | | Республика А**л**тай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | | Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Кольцевая |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | | 04-1-1-3-038366-2023 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | | 05.07.2023 г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | | Подтверждена |
| 12. | Сметная стоимость строительства | | 2511535.01 тыс.руб. | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о не превышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | | 26.1.1.3 Здание школы-интерната |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |  |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь, |  |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) |  |
| 15.5 | Площадь жилая,  (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки, |  |
| 15.7 | Объем строительный, |  |
| 15.8 | Количество этажей |  |
| 15.9 | Протяженность, м |  |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Площадь застройки Лицея на 850 мест-7575,26 м2  Общая площадь здания Лицея на 850 мест-27388,6 м2  Полезная площадь здания Лицея на 850 мест-23365,0 м2  Расчетная площадь здания Лицея на 850 мест-20861,4 м2  Строительный объем здания Лицея на 850 мест - 120939,3 м3  Количество этажей здания Лицея на 850 мест - 4-5 этаж  Площадь застройки здания Интерната на 200 мест-1331,31м2  Общая площадь здания Интерната на 200 мест -5360,0 м2  Полезная площадь здания Интерната на 200 мест - 3777,2 м2  Расчетная площадь здания Интерната на 200 мест-2892,6 м2  Строительный объем здания Интерната на 200 мест-19651,0 м3  Количество этажей здания Интерната на 200 мест -5 этаж  Площадь застройки здания Перехода-126,6м2  Общая площадь здания Перехода-108,4м2  Строительный объем здания Перехода-975,6м3  Количество этажей здания Перехода -1этаж |
| 16. | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | I, IВ |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | IV |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 8 |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | |  |