ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА  
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации  
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование поля формы | | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | | «Строительство ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая) – Соузга с ПС 110/10 кВ ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай» (Актуализация проектной, сметной и рабочей документации с модернизацией ПС «Алтайская долина»)» |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | | «Строительство ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая) – Соузга с ПС 110/10 кВ ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай» (Актуализация проектной, сметной и рабочей документации с модернизацией ПС «Алтайская долина»)» |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | | Казенное учреждение Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай», (КУ РА «УКС РА»).  Директор – Вайдуров А.В. |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | | *Адрес юридический*: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина, 27.  *Адрес фактический*: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина, 27. |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная организация сетевого проектирования», (ООО «РОСПроект»). |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | | Республика Алтай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | | Республика Алтай, Майминский район. |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | | № 04-1-1-2-004910- 2019 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | | «07» марта2019г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | | - |
| 12. | Сметная стоимость строительства | | - | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/9002) | | Проектом корректировки предусматривается разработка мероприятий по вводу ПС 110 кВ Алтайская долина в эксплуатацию в составе линейного объекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая) – Соузга с ПС 110/10 кВ ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай» (Актуализация проектной, сметной и рабочей документации с модернизацией ПС «Алтайская долина»)», с учетом текущего состояния выполнения строительно-монтажных работ обеспечивающих ввод в эксплуатацию ПС 110 кВ Алтайская долина в тупиковом режиме 2,8 МВА. |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |  |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь, |  |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) |  |
| 15.5 | Площадь жилая, (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки, |  |
| 15.7 | Объем строительный, |  |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) |  |
| 15.9 | Протяженность, м |  |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Комплектная двухтрансформаторная с открытой установкой трансформаторов 110/10кВ, открытой блочной установкой электрооборудования 110кВ и размещением электрооборудования 10 кВ в модульном здании заводского изготовления -1 комплект;  Состав основного электрооборудования: - силовые трансформаторы 110/10кВ ТРДН-16000/110У1 мощностью по 16 МВА- 2 шт.;  -открытое распределительное устройство 110кВ с тремя элегазовыми выключателями ВБ-110 – 1 комплект;  - модульное здание заводского изготовления с оборудованием РУ 10кВ и общеподстанционного пункта управления – 1 комплект. |
| 16. | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 1, 1В |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | IV |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 8 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | имеются |