ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА  
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации  
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование поля формы | | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | | «Школа на 45 учащихся со встроенным детским садом на 20 мест МБОУ  «Мало-Чергинская ООШ» в с. Малая-Черга Шебалинского района Республики Алтай» |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | | Школа на 45 учащихся со встроенным детским садом на 20 мест МБОУ  «Мало-Чергинская ООШ» в с. Малая-Черга Шебалинского района Республики Алтай» |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мало-Чергинская основная общеобразовательная школа», (МБОУ «Мало-Чергинская ООШ»).  Директор - Темеева И.Е. |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | | *Адрес юридический*: 649226, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Малая-Черга, ул. Школьная, 7.  *Адрес фактический*: 649226, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Малая-Черга, ул. Школьная, 7. |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | | - Общество с ограниченной ответственностью «ДомИнвестСервис», (ООО «ДомИнвестСервис»).  Директор – Ким И.М.  - Закрытое акционерное общество «Алтайский региональный центр Российского проектно-изыскательского института «Росгипролес», (ЗАО «Росгипролес»).  Директор – Иванов В.В. |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | | Республика Алтай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | | Республика Алтай, Шебалинский район, с. Малая-Черга, ул. Школьная, 7. |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | | № 04 - 1 -1 - 3 - 000766- 2019 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | | «21» января 2019г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | | - |
| 12. | Сметная стоимость строительства | | - | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/9002) | | Назначение объекта – воспитание и обучение детей с 7 до 15 лет в две ступени обучения в соответствии с уровнем образования определённом Федеральным Законом:  - I – начальное общее образование (1 – 4 классы);  - II – основное общее образование (5 – 9 классы):  -дошкольное воспитание детей в возрасте от 4 до 7 лет во встроенном блоке для детского сада на 20 мест. |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |  |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | Вместимость школы -45 чел  Вместимость детского сада- 20 чел |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь, | Здание школы со встроенным детским садом -1437,6 м2; Здание гаража-62,43м2; Склад топлива-35,5м2, Овощехранилище-58,8м2 |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) | Здание школы со встроенным детским садом -1415,18м2 |
| 15.5 | Площадь жилая, (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки, | Здание школы со встроенным детским садом-1690,0 м2; Здание гаража -76,01м2; Котельная- 33,0 м2. |
| 15.7 | Объем строительный, | Здание школы со встроенным детским садом **-** 8785,5 м3; Здание гаража – 331,16м3; Склад топлива- 193,0 м3; Овощехранилище- 196,2 м3. |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | 1 |
| 15.9 | Протяженность, м |  |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Расчетная площадь-1131,84м2 (здание школы со встроенным детским садом) |
| 16. | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 1, 1В |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | IV |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 8 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | имеются |