ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА  
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации  
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование поля формы | | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | | «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная  в г. Горно-Алтайске» |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | | «Реконструкция мостового перехода через р. Улалушка по ул. Совхозная  в г. Горно-Алтайске» |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска», МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства  г. Горно-Алтайска»  Начальник – Клепикова Н.И. |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | | Адрес юридический649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 3/1  Адрес фактический: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 3/1 |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | | Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания Мост», ООО «ПК Мост»  Генеральный директор – Макаров С.Н.  Общество с ограниченной ответственностью «ГипАлтай», (ООО «ГипАлтай»)  Генеральный директор – Скорых А.А. |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | | Республика Алтай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | | Республика Алтай, г. Горно-Алтайск |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | | № 04-1-1-3-003027-2020 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | | «10» февраля 2020 г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | | 42 837,93 тыс.руб. |
| 12. | Сметная стоимость строительства | | - | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о не превышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | | Нет превышения |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | | Мостовой переход с подходами предназначен для пропуска автомобильного транспорта над препятствиями (водными преградами). |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |  |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь, |  |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) |  |
| 15.5 | Площадь жилая,  (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки, |  |
| 15.7 | Объем строительный, |  |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) |  |
| 15.9 | Протяженность, м |  |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Ширина земляного полотна – 8,0 м  Ширина проезжей части - 6,0м.  Ширина обочин – 1,5;0,5 м.  Тип дорожной одежды на подходах – облегченный  Вид покрытия – асфальтобетонная смесь  Расчётные нагрузки на мост - А14; Н14  Расчетные нагрузки на дорожную одежду, кН – 100  Водопропускные металлические трубы, шт/п.м.- 2/17,9  Схема моста- 1х18  Расчетная скорость – 30 км/ч  Габариты моста, м- Г-8+1х1,5  Полная длина моста-23,1 |
| 16. | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 1, 1В |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 8 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | - |