ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование поля формы | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | «Детский сад на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай» |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | «Детский сад на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай»  |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | Администрация муниципального образования «Майминский район», (Администрация МО «Майминский район»).Глава – Понпа Е.А.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл - Озек», (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек»).Заведующая – Суханова Е.М. |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | *Адрес юридический*: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22*Адрес фактический*:649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22*Адрес юридический*: 649105, Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Молодежная, 18.*Адрес фактический*: 649105, Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Молодежная, 18. |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Акционерное общество «АЛТАЙДОРПРОЕКТ», (АО «АЛТАЙДОРПРОЕКТ»).  |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Республика Алтай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Гуляева, 2. |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | № 04 - 1 -1 - 3 - 004576 - 2018 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | «13» ноября 2018г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | + |
| 12. | Сметная стоимость строительства | 44055,27 тыс.руб. | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | Нет превышения  |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/9002) |  |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | Проектируемый детский сад предназначен для всестороннего полноценного воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | Вместимость детского сада, в том числе: - 60 мест;-групп раннего возраста – 40 мест;-групп дошкольного возраста – 20 мест. |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь,  | 945,89 |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) | полезная площадь первого этажа- 421,07м2; полезная площадь второго этажа-401,27м2 |
| 15.5 | Площадь жилая, (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки,  | 585,42 |
| 15.7 | Объем строительный,  | 3846,96 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | 2 |
| 15.9 | Протяженность, м |  |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Площадь земельного участка по градостроительному плану -6580 м2;Площадь участка в границах благоустройства-3453,3 м2.Подъемная платформа для МГН – 1 шт.; расчетная площадь первого этажа -370,83м2; расчетная площадь второго этажа-349,80м2 |
| 16. | Код климатического района, подрайона(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) |  1, 1В |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) |  IV |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) |  III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 8 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | имеются |