ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА  
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации  
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование поля формы | | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | | Строительство детского сада на 60 мест по ул. Абая, 24А в с. Кош-Агач  Кош-Агачского района Республики Алтай |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | | Строительство детского сада на 60 мест по ул. Абая, 24А в с. Кош-Агач  Кош-Агачского района Республики Алтай |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа имени В.И. Чаптынова», МКОУ «Кош-Агачская СОШ  им. В.И. Чаптынова»  Директор – Пушпаков С.А. |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | | Адрес юридический: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  ул. Советская, 52  Адрес фактический: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  ул. Советская, 52 |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ЗапСибАгро», ООО ПСК «ЗапСибАгро»  Директор – Бабарыкина М.В. |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | | Республика Алтай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | | Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Абая, 24А |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | | № 04-1-1-3-030943-2019 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | | «08» ноября 2019 г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | | - |
| 12. | Сметная стоимость строительства | | 107389,70 тыс.туб | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о не превышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | | Нет превышения |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | | Проектируемый детский сад предназначен для всестороннего полноценного воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |  |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | 60 |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь, | 1161,20 |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) | 1043,50 |
| 15.5 | Площадь жилая,  (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки, | 1369,00 |
| 15.7 | Объем строительный, | 4659,30 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | 1 |
| 15.9 | Протяженность, м |  |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Расчетная площадь -837,00 м2 |
| 16. | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 1, 1В |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 9 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | имеются |