ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование поля формы | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | «Реконструкция здания морга в г. Горно-Алтайске Республики Алтай. 1 этап «Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и паталогоанатомического отделений». 2 этап « Реконструкция существующего здания морга для размещения помещений ритуального назначения»  |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | «Реконструкция здания морга в г. Горно-Алтайске Республики Алтай. 1 этап «Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и паталогоанатомического отделений». 2 этап « Реконструкция существующего здания морга для размещения помещений ритуального назначения»  |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | Казенное учреждение Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай», (КУ РА «УКС РА»).Директор – Вайдуров А.В. |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | *Адрес юридический*: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина, 27.*Адрес фактический*: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина, 27. |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайскпроект», (ООО «Горно-Алтайскпроект»).  |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Республика Алтай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, 31 |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | № 04 - 1 -1 - 3 - 003687- 2019 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | «22» февраля 2019г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | + |
| 12. | Сметная стоимость строительства | 98370,67тыс. руб. | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | Нет превышения  |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/9002) | Морг  - специальное помещение при [больницах](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0), учреждениях [судебно-медицинской экспертизы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0) для хранения, опознания, [вскрытия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29) и выдачи [трупов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF) для [захоронения](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B). |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: |  |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь,  | Общая площадь здания без перехода-I этап. Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и патологоанатомического отделений, - 796,31м2Общая площадь перехода-I этап. Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и патологоанатомического отделений, - 16,7м2Общая площадь - II этап. Реконструкция здания морга для размещения помещений ритуального назначения , -239,3м2 |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) | I этап. Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и патологоанатомического отделений, - 737,1м2II этап. Реконструкция здания морга для размещения помещений ритуального назначения , -239,3м2 |
| 15.5 | Площадь жилая, (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки,  | Площадь застройки с переходом -I этап. Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и патологоанатомического отделений, - 888,26 м2Площадь застройки перехода-I этап. Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и патологоанатомического отделений, - 21,3м2Площадь застройки- II этап. Реконструкция здания морга для размещения помещений ритуального назначения , -319,6м2 |
| 15.7 | Объем строительный,  | I этап. Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и патологоанатомического отделений, - 4974,62м2II этап. Реконструкция здания морга для размещения помещений ритуального назначения , -319,6м2 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | 1 |
| 15.9 | Протяженность, м |  |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Расчетная площадь-I этап. Пристройка здания с переходом для размещения лабораторного, танатологического (морг) и патологоанатомического отделений, - 509,9м2Расчетная площадь- II этап. Реконструкция здания морга для размещения помещений ритуального назначения , -220,3м2 |
| 16. | Код климатического района, подрайона(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) |  1, 1В |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) |  IV |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) |  III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 8 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | имеются |